**Гранулятор-смеситель турбо-лопастной ТЛГ-012К01, 2018 г.в.**

**Находится в АО "ВНИИХТ", ул. Электродная д.2, стр. 1**

**Начальная цена – 1 500 000 руб./шт. (торг). Срок полезного использования 61 мес.**

**Оборудование предназначено для окомкования твердых сыпучих материалов.**

**В СОСТАВ ВХОДЯТ:**

**Гранулятор-смеситель турбо-лопастной ТЛГ-012К01.**

**Оборудование предназначено для использования в помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03, класс зон П – IIа согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).**

**Питание оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Основное напряжение питания – 380 В, 50 Гц. Управляющее напряжение 24VDC. Потребляемая мощность – 3,55 кВт.**

**Режим работы оборудования – постоянный**

**Поставшик/Изготовитель: ООО «Феникс», 606023 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Чкалова, д. 47А, тел. (8313) 21-57-12, E-mail:** granmix@granmix.ru **Сайт:** **http://www.granmix.ru/**

**Документация на оборудование (в наличии):**

